TCS4525的默认参数：

Configurations 
 I2C Address: 0011100 
 VOUT_VSEL1: 1.15V 
 VOUT_VSEL0: 1.025V 
 MODE_VSEL1: Forced PWM 
 MODE_VSEL0: PWM/PFM Auto Mode 
 IPEAK: 8A

由于芯片厂商不对外提供数据手册，为此我们推荐SYR827，SYR837，SYR838等替换芯片，只需要更换代码中关于CPU的dc-dc芯片的I2C地址即可。